**Door**

کجاها باید باشه تعاریف جدید

FenestrationSurface:Detailed, 5642\_Partition\_8\_0\_0\_0\_0\_0\_Door

Door, 7,

FenestrationSurface:Detailed, 4793\_Partition\_6\_0\_0\_0\_0\_0\_Door\_10009,

Door, 8,

توجه: سایر درب ها هم با متریال 7و8 تعریف شده اند که فقط همین دو درب باید تغییر کنند.

قیمت هر در هم 1300000 تومان است. (یک میلیون و سیصد هزار تومان)

Construction, 7,

7\_1\_108;

Construction, 8,

7\_1\_108;

Material, 7\_1\_108,

Rough,

.035, thickness

0.19, conductivity

700, density

2390, specific heat

0.9, thermal absorptance

0.5, solar absorptance

0.5; visible absorptance

**تعاریف جدید**

Wooden flush panel hollow core door (normally hung)

Material, 19\_1\_36,

Rough,

.006,

0.15,

700,

1420,

0.9,

0.78,

0.78;

Material:NoMass, 19\_RVAL\_2,

Rough,

.15,

0.9,

0.7,

0.7;

Construction, 19,

19\_1\_36,

19\_RVAL\_2,

19\_1\_36;

Material:NoMass, 20\_RVAL\_2,

Rough,

.15,

0.9,

0.7,

0.7;

Construction, 20,

19\_1\_36,

20\_RVAL\_2,

19\_1\_36;